# Solicitud - Modificar la Autorización Ambiental Integrada AAI-IPPC

## Dirigido al:

Organismo: GOBIERNO VASCO - INDUSTRIA, TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
Órgano instructor: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Actúa como
Representante de:

Datos persona/entidad representada

Obtener del Registro electrónico de apoderamientos
Seleccione la persona o entidad que usted representa:
EDERFIL BECKER KOOP E F20048351

## Datos notificaciones

## Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán destinadas a:

GEOLAN BEASAIN SL (B20599163)

## Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

## Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

## Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o comunicación en Mi carpeta.

Correo electrónico alasa@geolan.eus
Confirmación de correo electrónico alasa@geolan.eus
Teléfono móvil 656708668

## Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

## Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Autorización Ambiental Integrada

- Responsable: Dirección de Economía Circular, Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad

- Finalidad: Resolución y gestión del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada.

- Legitimación:

- Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables.

- Destinatarios:

- No se prevé comunicación de datos

- Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web

(www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/155300-capa2-es.shtml)

Normativa:

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES)

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)

## Datos del expediente

Código del expediente AAI00276_MS_2025_001
Título del expediente AAI00276_MS_2025_001 - 2000000329 - Ederfil Becker, koop.e.

## Datos Administrativos

## Datos de la entidad

Razón social Ederfil Becker, koop.e.
NIF F20048351

## Datos del centro

Denominación del centro Ederfil Becker, koop.e.
NIMA 2000000329

## Datos Sectoriales

Datos Sectoriales presentados en la solicitud Nombre de la modificación Modificación de la AAI: Ampliación de la capacidad de producción de la instalación Emisión de contaminantes en el vertido (Consumo de agua, caudal de vertido, cargas másicas,?). No Emisión de contaminantes a la atmósfera (Cambios en focos, emisiones másicas, generación de olores, potencias térmicas de las instalaciones de combustión, consumo de disolventes orgánicos,...) Sí Emisión de ruido (Potencias acústicas asociadas a focos,?). No Modificación en la producción y/o gestión de residuos. Sí ¿Conlleva la modificación alguna o ambas de las siguientes actuaciones? ¿ Excavaciones de tierras dentro de la parcela actualmente autorizada. ¿ Ocupación fuera de la parcela actualmente autorizada de un emplazamiento que soporte o haya soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. No ¿La actividad que motiva la presente solicitud se encuentra en el ámbito de aplicación de la normativa de evaluación ambiental? No ¿La modificación afecta a la aplicabilidad de algún epígrafe de actividad (ver epígrafes en la autorización y anexo I del Real Decreto 815/2013 )? No ¿La modificación supone la realización de obras? En caso afirmativo, describirlas brevemente y acompañar de un plano de situación (documentación anexa). En dicho plano deberán situarse las áreas de la Red Natura 2000 y los humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar, en caso de encontrarse en las proximidades. No Epígrafes IPPC (RDL 1/2016): m³. totales de movimiento de tierras: 50 m³. de excavación de tierras: 50 m³. de sobrante de tierras: 50 m³. de sobrante de tierras que se prevé valorizar: 50 ¿El proyecto se encuentra en una zona ambientalmente sensible según la normativa aplicable?: NO Observaciones: Volumen de excavación aproximado. Se adjuntan planos inventario de humedales y red natura 2000 Datos de Aire Emisiones GEI: Emisiones anuales (t/año): 0 Categoría: ---- Exención: No Observaciones: se solicita baja de los focos: - 2000000329-13 - 2000000329-39 - 20000329-73: ESMALTADO DF-LINEA 11 - 20000329-74: ESMALTADO DF-LINEA 12 - 20000329-75: ESMALTADO DF-LINEA 13 - 20000329-76: ESMALTADO DF-LINEA 14 - 20000329-77: ESMALTADO DF-LINEA 15 - 20000329-78: ESMALTADO DF-LINEA 16 - 20000329-79: ENFRIAMIENTO DF-LINEA 11 y 12 - 20000329-80: ENFRIAMIENTO DF-LINEA 13 y 14 - 20000329-81: ENFRIAMIENTO DF-LINEA 15 Y 16 ¿La modificación afecta a los procesos productores de residuos declarados? No Se ha actualizado Procesos productivos: 1 Descripción libre del proceso productivo: Esmaltado Se ha actualizado Cód. LER: Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas Denominación del residuo: Restos de barniz y disolvente Cantidad gestionada (kg.): 16500 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: HP3 - Inflamable Se ha agregado - HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Bidón Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Plástico Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): Se dispone de cubeto de recogida El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Es común a varios residuos (detallar) Detalle del sistema de confinamiento: Almacenamiento conjunto en estantería habilitada con cubeto. Residuos compatibles Se ha agregado Cód. LER: Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas Denominación del residuo: Solidos impregnados de barniz Cantidad gestionada (kg.): 3000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: Se ha agregado - HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Bidón Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Plástico Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha descartado Cód. LER: Envases de plástico Denominación del residuo: Sólidos impregnados de barniz Cantidad gestionada (kg.): 4000 Se ha actualizado Procesos productivos: 2 Descripción libre del proceso productivo: Servicios generales Se ha actualizado Cód. LER: Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes Denominación del residuo: Aceites usados Cantidad gestionada (kg.): 17000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R09 - Regeneración u otro nuevo empleo de aceites Características: HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Se ha agregado - HP6 - Tóxicidad aguda Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Bidón Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Plástico Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): Se dispone de cubeto de recogida El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Es común a varios residuos (detallar) Detalle del sistema de confinamiento: Almacenamiento de residuos compatibles en estantería habilitada Se ha descartado Cód. LER: Otros disolventes y mezclas de disolventes Denominación del residuo: Desengrasante Cantidad gestionada (kg.): Características: HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Se ha actualizado Cód. LER: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas Denominación del residuo: Envases de plástico contaminados Cantidad gestionada (kg.): 3000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Almacenamiento: No se envasa, se almacena a granel Tipo del envase: Tipo de cerramiento: No se envasa, se almacena a granel Material del envase: Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha actualizado Cód. LER: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas Denominación del residuo: Envases metálicos contaminados Cantidad gestionada (kg.): 9000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Almacenamiento: No se envasa, se almacena a granel Tipo del envase: Tipo de cerramiento: No se envasa, se almacena a granel Material del envase: Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha descartado Cód. LER: Transformadores y condensadores que contienen PCB Denominación del residuo: Transformadores con PCBs Cantidad gestionada (kg.): Características: HP6 - Tóxicidad aguda Se ha actualizado Cód. LER: Equipos desechados que contienen componentes peligrosos (2), distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 y 16 02 12 Denominación del residuo: Equipos eléctricos y electrónicos desechados Cantidad gestionada (kg.): 1000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: HP6 - Tóxicidad aguda Se ha agregado - HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Caja Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Metálico Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha actualizado Cód. LER: Baterías de plomo Denominación del residuo: Baterías de plomo ácido Cantidad gestionada (kg.): 500 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: HP8 - Corrosivo Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Contenedor Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Plástico Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha actualizado Cód. LER: Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio Denominación del residuo: Fluorescentes Cantidad gestionada (kg.): 10 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: HP6 - Tóxicidad aguda Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Caja Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Plástico Descripción otros materiales: Caja de c Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha agregado Cód. LER: Fuel oil y gasóleo Denominación del residuo: Gasoil contaminado Cantidad gestionada (kg.): 3000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: Se ha agregado - HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Bidón Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): Se dispone de cubeto de recogida El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Es común a varios residuos (detallar) Detalle del sistema de confinamiento: Almacenamiento de residuos compatibles en estantería habilitada Se ha agregado Cód. LER: Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados Denominación del residuo: Desengrasante Cantidad gestionada (kg.): 100 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: Se ha agregado - HP6 - Tóxicidad aguda Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Bidón Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): Se dispone de cubeto de recogida El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha agregado Cód. LER: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas Denominación del residuo: Envases de vidrio Cantidad gestionada (kg.): 50 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - D15 - Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D11 excluido el almacenamiento temporal en espera de recogida Características: Se ha agregado - HP8 - Corrosivo Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Caja Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha agregado Cód. LER: Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas Denominación del residuo: Aerosoles Cantidad gestionada (kg.): 80 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: Se ha agregado - HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Se ha agregado - HP3 - Inflamable Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Caja Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Metálico Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha agregado Cód. LER: Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio Denominación del residuo: Residuos y reactivos de laboratorio Cantidad gestionada (kg.): 80 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - D15 - Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D11 excluido el almacenamiento temporal en espera de recogida Características: Se ha agregado - HP6 - Tóxicidad aguda Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Caja Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha actualizado Procesos productivos: 3 Descripción libre del proceso productivo: Trefilado Se ha actualizado Cód. LER: Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos Denominación del residuo: Trefilina Cantidad gestionada (kg.): 60000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Bidón Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Plástico Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): Se dispone de cubeto de recogida El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Es común a varios residuos (detallar) Detalle del sistema de confinamiento: Almacenamiento de residuos compatibles en estantería habilitada Se ha actualizado Cód. LER: Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lapeado) que contienen aceites Denominación del residuo: Polvo de cobre impregnado con trefilina Cantidad gestionada (kg.): 2200 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Características: HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Bidón Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Plástico Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha descartado Cód. LER: Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes Denominación del residuo: Aceites usados Cantidad gestionada (kg.): 1000 Características: HP5 - Toxicidad especifica en determinados órganos (STOT en su sigla ingles) - Toxicidad por aspiración Se ha actualizado Cód. LER: Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas Denominación del residuo: Filtrante de trefilina con polvo de cobre Cantidad gestionada (kg.): 3000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - D13 - Combinación o mezcla previa a su eliminación mediante cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D11. Operaciones destinadas a conseguir mezclas que faciliten su posterior eliminación Características: HP14 - Ecotóxico Almacenamiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Tipo del envase: Bidón Tipo de cerramiento: Se envasa y almacena antes de ser recogido por un gestor autorizado Material del envase: Plástico Situación almacenamiento: ¿Dispone el residuo sobre suelo estanco?: No En caso de los residuos líquidos o pastosos:( El marco de referencia es el Reglamento de Almacenamiento de Productos...): El cubeto, volumen estanco u otro sistema de confinamiento de derrames: Se ha actualizado Procesos productivos: 4 Descripción libre del proceso productivo: Proceso general Se ha actualizado Cód. LER: Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08 03 17 Denominación del residuo: Tóner Cantidad gestionada (kg.): 10 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Se ha descartado Cód. LER: Limaduras y virutas de metales férreos Denominación del residuo: Chatarra férrica Cantidad gestionada (kg.): 17000 Se ha actualizado Cód. LER: Envases de papel y cartón Denominación del residuo: Papel y cartón Cantidad gestionada (kg.): 8000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Se ha actualizado Cód. LER: Envases de plástico Denominación del residuo: Plásticos restos de carretes Cantidad gestionada (kg.): 18000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R12 - Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 Se ha actualizado Cód. LER: Envases de madera Denominación del residuo: Madera Cantidad gestionada (kg.): 16000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R05 - Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas Se ha actualizado Cód. LER: Cobre, bronce, latón Denominación del residuo: Chatarra de cobre Cantidad gestionada (kg.): 20000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R12 - Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Se ha actualizado Cód. LER: Aluminio Denominación del residuo: Chatarra de aluminio Cantidad gestionada (kg.): 240000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R12 - Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Se ha descartado Cód. LER: Plástico y caucho Denominación del residuo: Carretes de plástico Cantidad gestionada (kg.): Se ha descartado Cód. LER: Otras fracciones no especificadas en otra categoría Denominación del residuo: Fibra de vidrio y resto de materiales de la limpieza de las instalaciones Cantidad gestionada (kg.): 43500 Se ha agregado Cód. LER: Limaduras y virutas de metales no férreos Denominación del residuo: Chatarra de aluminio Cantidad gestionada (kg.): 240000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R12 - Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Se ha agregado Cód. LER: Limaduras y virutas de metales no férreos Denominación del residuo: Chatarra de cobre Cantidad gestionada (kg.): 840000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R12 - Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Se ha agregado Cód. LER: Hierro y acero Denominación del residuo: Chatarra de hierro Cantidad gestionada (kg.): 80000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R12 - Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Se ha agregado Cód. LER: Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Denominación del residuo: Cobre con goma Cantidad gestionada (kg.): 5000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - R12 - Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 Se ha agregado - R13 - Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 Se ha agregado Cód. LER: Mezclas de residuos municipales Denominación del residuo: Mezcla basuras Cantidad gestionada (kg.): 30000 Ops. de Tratamiento: Se ha agregado - D05 - Vertido en lugares especialmente diseñados

## Declaraciones responsables

Declaro que la persona solicitante:

Son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presento y asumo la correspondiente responsabilidad (Artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (Artículo 69.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

## Documentos aportados

Tipo de documento | Nombre
Memoria Técnica - Memoria | 004-000 - firmatuta.pdf
Memoria Técnica - Planos | 005_000.pdf
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 008-000.pdf
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 009-000.pdf
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 009-001.pdf
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 009-002.pdf
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 013-000.pdf
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 013-001.pdf
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 013-002.pdf
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 013-003.xls
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 013-004.xlsx
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 013-005.xlsx
Documentación Sectorial Aire - Controles focos atmosféricos | 013-006.xls
Documentación Sectorial Residuos: Generación y gestión - Residuos producidos y gestionados | 021-000.pdf
Documentación Sectorial Residuos: Generación y gestión - Contrato de tratamiento de los residuos generados | 023-000_rev.pdf

## Firmado electrónicamente por:

GEOLAN BEASAIN SL (B20599163)