<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE martif PUBLIC "ISO 12200:1999A//DTD MARTIF core (DXFcdV04)//EN" "TBXcdv04.dtd">
<martif type="TBX" xml:lang="en">
  <martifHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>Elektronika eta mikroelektronika Hiztegia</title>
      </titleStmt>
      <sourceDesc>
        <p>Elektronika eta mikroelektronika Hiztegiaren TBX esportazioa</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </martifHeader>
<text>
<body>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>eragingailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>accionador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>actionneur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>actuator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>azeleragailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>acelerador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>accélérateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>accelerator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>azeleragailu grafiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>acelerador gráfico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>accélérateur graphique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>graphics accelerator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>akoplagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>acoplador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>coupleur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>coupler</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>akoplagailu akustiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>acoplador acústico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>coupleur acoustique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>acoustic coupler</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>norabidezko akoplagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>acoplador direccional</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>coupleur directionnel</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>directional coupler</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>zirkuitu egokitzaile</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito de adaptación</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit d'adaptation</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>matching circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>inpedantzia-egokigailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>adaptador de impedancias</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>adaptateur d'impédance</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>impedance adapter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>elikatze-iturri</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>alimentador</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>fuente de alimentación</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>source d'alimentation</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>feeder</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>power supply</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>bozgorailu elektrostatiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>altavoz capacitivo</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>altavoz electrostático</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>haut-parleur électrostatique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>capacitor loudspeaker</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>electrostatic loudspeaker</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sarrerako seinalea era kontrolatuan anplifikatzen duen zirkuitua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>Darlington anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador Darlington</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>couple de Darlington</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>Darlington amplifier</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>Darlington pair</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>korronte-anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador de corriente</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur de courant</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>current amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>potentzia-anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador de potencia</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur de puissance</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>power amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>tentsio-anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador de tensión</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur de tension</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>voltage amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>anplifikadore transistoredun</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador de transistores</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur à transistors</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>transistor amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Irteerako seinalea sarrerako bi tentsioen arteko aldearekiko proportzionala ematen duen anplifikadorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>anplifikadore diferentzial</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador diferencial</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur différentiel</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>differential amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Irteerako seinalea anplifikatua eta inbertitua sortzen duen anplifikadorea. Hau da, irteerako seinalea 180º desfasatua dago sarrerakoarekiko.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>anplifikadore-inbertsore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador inversor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur inverseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>inverting amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>anplifikadore lineal</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador lineal</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur linéaire</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>linear amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kanal bakarreko anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador monocanal</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur à une voie</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>monochannel amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kanal anitzeko anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador multicanal</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur à plusieurs voies</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>amplificateur multivoie</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>multichannel amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Irteerako seinalea anplifikatua eta fasean sortzen duen anplifikadorea. Hau da, ez du seinalearen polaritatea aldatzen.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>anplifikadore ez-inbertsore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador no inversor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur non inverseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>non-inverting amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Irabazi handiko anplifikadore diferentziala. Kanpo-elementuekin konektatuta, hainbat funtziotarako (artezteko, iragazteko, anplifikatzeko eta abar) erabiltzen den zirkuitu integratua da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>anplifikadore operazional</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador operacional</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur opérationnel</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>operational amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>anplifikadore parametriko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador paramétrico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplificateur paramétrique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>parametric amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>analizagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>analizador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>analyseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>analyzer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale baten maiztasun-osagaien anplitudeak aztertzen eta erakusten dituen neurgailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>espektro-analizagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>analizador espectral</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>analizador de espectro</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>analyseur de spectre</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>spectrum analyzer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zirkuitu digital baten kanaletako datu digitalak eta egoera logikoak erakusten dituen tresna.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>analizagailu logiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>analizador lógico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>analyseur logique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>logical analyzer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Luzera bereko bi hagatxoz osatutako antena, uhin elektromagnetikoen norabiderantz orientatu behar izaten dena.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>antena dipolodun</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>dipolo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>antena dipolo</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>dipolo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>antenne dipôle</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>dipole antenna</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>dipole</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Parabola-formako elementu islatzailea duen antena.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>antena paraboliko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>antena parabólica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>antenne parabolique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>parabolic antenna</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>dish antenna</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale baten anplitudea murrizten duen gailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>atenuadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>atenuador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>atténuateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>attenuator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>bateria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>batería</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>batterie</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>battery</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Ardatz baten inguruan hari eroalezko hainbat kiribil ezarriz egiten den induktantzia. Kiribilak zeharkatzen dituen korronte elektrikoak eremu magnetiko bat eratzen du.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>indukzio-haril</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>bobina de inducción</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bobine d'induction</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>induction coil</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>buffer</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>tarteko memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>buffer</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>memoria intermedia</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire tampon</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>mémoire intermédiaire</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>buffer</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>buffer storage</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Paraleloan antolatutako hainbat eroaleren multzoa; sistema logiko baten osagai guztiak konektatzen ditu, datuak eta helbideak seinale elektriko gisara bideratzeko. Informazio hori noranzko bakarrean nahiz bietan ibil daiteke.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>bus</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>bus</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bus</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>bus</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sistema logiko baten osagai guztiak koordinatzeko behar diren kontrol-seinaleak garraiatzen dituen busa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kontrol-bus</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>bus de control</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bus de commande</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>control bus</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sistema logiko baten osagaien artean datuak transmititzen dituen busa. Zenbat bit dituen sistemak darabilen hitz edo datuak, hainbat eroale izango ditu busak; gehien erabiltzen diren formatuak 4, 8, 16, 32 edo 64 bitekoak dira.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>datu-bus</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>bus de datos</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bus de données</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>data bus</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sistema logiko baten osagaien artean helbideak transmititzen dituen busa. Sistemak zenbat helbide-bit onartzen dituen, hainbat eroale edukiko ditu busak.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>helbide-bus</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>bus de direcciones</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bus d'adresses</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>address bus</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kable</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>cable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>câble</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>cable</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Kanpoko interferentzia elektrikoez babesteko kanpo-elementu bat duen kablea. Oro har, kablearen kanpoaldean ezartzen den eroale elektriko bat izan ohi da babes-elementu hori; adibidez, metalezko sare bat.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kable blindatu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>cable apantallado</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>cable blindado</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>câble blindé</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>shielded cable</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Bi eroale zentrokidez osatutako kablea. Bi eroaleak dielektriko bitartez isolatuta eta kanpo-geruza batez inguratuta daude.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kable ardazkide</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>kable koaxial</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>cable coaxial</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>câble coaxial</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>coaxial cable</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale optikoak garraiatzen dituzten zuntz optiko batzuez osatutako telekomunikazio-kablea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zuntz optikozko kable</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>cable de fibra óptica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>câble à fibre optique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>optical fiber cable</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kable paralelo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>cable paralelo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>câble parallèle</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>parallel cable</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kable zapal</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>cable plano</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>câble plat</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>flat cable</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Kobrezko bi hari isolatu bata bestearekin txirikordatuz eratutako kablea. Seinale elektrikoak transmititzean sor litezkeen interferentzia elektromagnetikoak gutxitzeko erabiltzen da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kable bihurritu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>pare bihurritu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>par trenzado</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>cable trenzado</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>paire torsadée</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>twisted pair</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Hartzen duen argi-seinalea seinale elektriko bihurtzen duen detektagailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zelula fotoelektriko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>fotozelula</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>célula fotoeléctrica</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>fotocélula</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>cellule photoélectrique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>photocell</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>photoelectric cell</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Efektu fotovoltaikoaren bitartez indar elektroeragilea sortzen duen fotozelula; hau da, argia energia elektriko bihurtzen du.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zelula fotovoltaiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>fotopila</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>célula fotovoltaica</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>fotopila</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>cellule photovoltaïque</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>photopile</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>photovoltaic cell</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Eguzki-argia energia elektriko bihurtzen duen osagaia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>eguzki-zelula</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>célula solar</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>cellule solaire</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>solar cell</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zirkuitu integratu bat edo gehiago eduki ditzakeen material erdieroalezko pieza txikia. Gehienetan, siliziozkoa izan ohi da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>txip</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>chip</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>puce</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>chip</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Eragiketa aritmetikoak (batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa) egiteko erabiltzen den zirkuitua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu aritmetiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito aritmético</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit arithmétique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>arithmetical circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Une jakin bateko irteera-egoera une horretako sarrera-egoeraren mende bakarrik dagoen zirkuitu logikoa; hau da, sarreren aurretiko egoerak ez du inolako eraginik.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>konbinaziozko zirkuitu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito combinacional</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit combinatoire</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>combinational circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>memoria-zirkuitu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito de memoria</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit de mémoire</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>memory circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Deribazio-eragiketa egiteko gai den zirkuitua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu deribatzaile</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>zirkuitu diferentziatzaile</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito derivador</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuito diferenciador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit différenciateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>differentiating circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Eroaleen bidez elkarri lotuta bide itxia osatzen duten osagai elektroniko aktibo nahiz pasiboen multzoa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu elektroniko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito electrónico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit électronique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electronic circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Material malgu batean eratutako zirkuitu inprimatua. Batzuetan, espazioa aurrezteko erabiltzen da, zirkuitua tolestu egin baitaiteke espazio txikia dagoen lekuetan; beste batzuetan, beste gailu batekiko konexio gisa erabiltzen da zirkuitu inprimatuaren zati malgua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu malgu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>zirkuitu inprimatu malgu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito flexible</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuito impreso flexible</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit souple</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuit imprimé souple</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>flexible circuit</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>flexible printed circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Bezeroak zeharo bere beharren neurrira espresuki diseinarazitako zirkuitu integratua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>neurrira eginiko zirkuitu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito full-custom</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit à la demande</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>full-custom circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Plaka isolatzaile baten gainean inpresio bidez eratutako zirkuitu elektronikoa. Plaka horren gainean metalezko geruza edo pista batzuk muntatzen dira, eta geruza horiek egiten dute muntatutako beste osagai elektronikoen arteko konexio-lana.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu inprimatu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito impreso</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit imprimé</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>printed circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Material erdieroalezko txip bakarrean egindako zirkuitu elektronikoa, tamaina txikikoa, osagai aktibo eta pasibo ugariz eratua. Funtzio logiko edo lineal espezifikoa betetzen du; funtzioa oso konplexua izan daiteke (mikroprozesadorea, adibidez) edo kuantitatiboki handia (memoria, adibidez).</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu integratu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito integrado</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit intégré</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>integrated circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Ate logikoen kopurua 12 eta 99 bitartekoa duen zirkuitu integratua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>MSI zirkuitu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>eskala ertaineko zirkuitu integratu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito MSI</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuito integrado a escala media</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit MSI</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuit intégré à moyenne échelle</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>MSI circuit</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>medium-scale integrated circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Ate logikoen kopurua 100 eta 9.999 bitartekoa duen zirkuitu integratua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>LSI zirkuitu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>eskala handiko zirkuitu integratu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito LSI</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuito integrado a gran escala</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit LSI</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuit intégré à grande échelle</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>LSI circuit</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>large-scale integrated circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Ate logikoen kopurua 10.000 eta 99.999 bitartekoa duen zirkuitu integratua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>VLSI zirkuitu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>eskala oso handiko zirkuitu integratu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito VLSI</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuito integrado a muy alta escala</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit VLSI</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuit intégré à très grande échelle</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>VLSI circuit</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>very large-scale integrated circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Ate logikoen kopurua 1 eta 12 bitartekoa duen zirkuitu integratua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>SSI zirkuitu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>eskala txikiko zirkuitu integratu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito SSI</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuito integrado a pequeña escala</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit SSI</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuit intégré à petite échelle</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>SSI circuit</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>small-scale integrated circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>100.000 ate logiko edo gehiago dituen zirkuitu integratua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>ULSI zirkuitu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>eskala ultrahandiko zirkuitu integratu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito ULSI</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuito integrado a ultra alta escala</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit ULSI</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuit intégré à ultra-grande échelle</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>ULSI circuit</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>ultra large-scale integrated circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>zirkuitu analogiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito analógico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit analogique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>analog circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zehazki erabilera edo aplikazio jakin baterako diseinatutako zirkuitu integratua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>ASIC</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>aplikazio espezifikoko zirkuitu integratu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>ASIC</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuito integrado de aplicación específica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>CIAS</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuit intégré à application spécifique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>ASIC</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>Application Specific Integrated Circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>zirkuitu digital</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito digital</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit numérique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>digital circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>zirkuitu integratu hibrido</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito integrado híbrido</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit intégré hybride</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>hybrid integrated circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Eragiketa logikoak egiten dituen zirkuitu elektronikoa, hainbat ate eta funtzio logikoz osatua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu logiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito lógico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit logique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>logic circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Integrazio-eragiketa egiteko gai den zirkuitua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu integratzaile</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito integrador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit intégrateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>integrating circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Egoera egonkor bakarra eta egoera ezegonkor bakarra dituen zirkuitua. Pultsu baten bitartez, egoera egonkorretik ezegonkorrera igarotzen da, eta berriro egoera egonkorrera itzultzen da pultsuaren eragina amaitzean.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu monoegonkor</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito monoestable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit monostable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>monostable circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Oszilazio elektrikoak sortzen dituen zirkuitua, paraleloan edo seriean muntatutako induktantzia batez eta kondentsadore batez osatua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu oszilatzaile</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito oscilante</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit oscillant</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>oscillatory circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Fisikoki ezer aldatu gabe funtzio bat baino gehiago egin ditzakeen zirkuitua. Programa edo agindu-segida baten bitartez adieraziko zaio zirkuituari zer funtzio egin behar duen.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu programagarri</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito programable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit programmable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>programmable circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Une jakin bateko egoera une horretako sarreren mende ez ezik aurretiko egoeraren mende ere badagoen zirkuitu logikoa; hau da, konbinaziozko zirkuituetan ez bezala, sarrerek ez dute unibokoki ekartzen irteera.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu sekuentzial</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito secuencial</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit séquentiel</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>sequential circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sarrerako seinaleen baturarekiko proportzionala den irteera-tentsioa ematen duen zirkuitua. Sarrera-kopurua eta batu nahi den tentsio-kopurua berdinak dira.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>zirkuitu batutzaile</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>batugailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>circuito sumador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>circuit additionneur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>adding circuit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kodegailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>codificador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>codeur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>coder</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>encoder</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale analogiko jarraituak bit-korronte digital bihurtu eta sarrerako seinale digitalak deskodetzen eta modu analogikoan itzultzen dituen gailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kodegailu-deskodegailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>codec</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>codificador-decodificador</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>codec</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>codeur-décodeur</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>codec</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>coder-decoder</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>codec</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sarrerako bi seinaleren magnitudea aztertu eta handiagoa zein den adierazten duen gailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>konparadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>comparador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>comparateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>comparator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Tentsioa edo korronte-irabazia emateko gai den osagaia; seinaleak sortzeko, anplifikatzeko edo eraldatzeko gaitasuna du. Adibidez, transistorea edo tiristorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>osagai aktibo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>componente activo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>composant actif</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>active component</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zirkuitu edo multzo batean, banaka eta bereiz ezartzen den elementua. Osagai integratuak ez bezala, elementu hori multzotik askatzeko aukera dago.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>osagai diskretu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>componente discreto</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>composant discret</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>discrete component</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>osagai elektromagnetiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>componente electromagnético</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>composant électromagnétique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electromagnetic component</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>osagai elektroniko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>componente electrónico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>composant électronique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electronic component</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zirkuitu baten plakan edo multzo konplexuago baten egituran txertatuta dagoen elementua. Osagai diskretuak ez bezala, ezin da elementu hori banaka ezarri edo askatu.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>osagai integratu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>componente integrado</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>composant intégré</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>integrate component</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale optikoen eta elektrikoen arteko transduktore gisa funtzionatzen duen osagaia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>osagai optoelektroniko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>componente optoelectrónico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>composant optoélectronique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>optoelectronic component</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Tentsiorik edo korronte-irabazirik ematen ez duen osagaia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>osagai pasibo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>componente pasivo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>composant passif</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>passive component</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Irteerako tarte dinamikoa sarrerakoa baino murritzagoa egiten duen gailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>konpresore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>compresor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>compresseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>compressor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Energia era elektrostatikoan gordetzen duen gailua. Haren barruan metatzen den karga eta terminalen arteko tentsio elektrikoa proportzionalak dira. Berebiziko garrantzia dute elektrikan (energia metatzeko, potentzia egokitzeko, motorrak abiatzeko eta abar) eta elektronikan (maiztasun-iragazkietan, sintonizadoreetan, osziladoreetan, hainbat sentsoretan eta abar).</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Kapazitatea doi dakiokeen kondentsadorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kapazitate doigarriko kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador ajustable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur ajustable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>trimming capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>zeramikazko kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador cerámico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur céramique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>ceramic capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Korronte alternoa pasatzen uzten duen bitartean korronte zuzena pasatzea eragozten duen kondentsadorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>blokeo-kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador de bloqueo</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>condensador de detención</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur de blocage</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>blocking capacitor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>stopping capacitor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>coupling capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kommutazio-kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador de conmutación</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur de commutation</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>commutating capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>disko-formako kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador de disco</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur disque</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>disc capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>iragazki-kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador de filtro</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur de filtrage</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>filter capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>paperezko kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador de papel</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur au papier</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>paper capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>geruzazko kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador de película</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur à film</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>film capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>tantalozko kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador de tántalo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur au tantale</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>tantalum capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Bi elektrodoetako bat elektrolito batez osatua duen kondentsadorea, gehienetan polaritatea izaten duena; korronte elektrikoaren eraginez dielektriko-geruza bat agertzen da, anodoaren oxidazioz.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kondentsadore elektrolitiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador electrolítico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur électrolytique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electrolytic capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Kapazitate finkoa duen kondentsadorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kondentsadore finko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador fijo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur fixe</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>fixed capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Potentzial-diferentzia noranzko batean zein bestean jasan dezakeen kondentsadorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kondentsadore ez-polarizatu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador no polarizado</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur non polarisé</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>non-polarized capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Potentzial-diferentzia noranzko batean bakarrik jasan dezakeen kondentsadorea. Haren terminal bateko (anodoko) tentsioa ezin da negatiboa izan bestearekiko.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kondentsadore polarizatu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador polarizado</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur polarisé</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>polar capacitor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>polarised capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>hodi-formako kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador tubular</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur tubulaire</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>tubular capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Kapazitatea alda dakiokeen kondentsadorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kapazitate aldagarriko kondentsadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>condensador variable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur variable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>variable capacitor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>konektore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>conector</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>connecteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>connector</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>siliziozko aldebiko kommutadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>SBS</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>conmutador bilateral de silicio</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SBS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>interrupteur bilatéral au silicium</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SBS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>silicon bilateral switch</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SBS</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>siliziozko kommutadore kontrolatu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>SCS</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>conmutador controlado de silicio</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SCS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>commutateur commandé au silicium</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SCS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>silicon controlled switch</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SCS</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>siliziozko aldebakarreko kommutadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>SUS</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>conmutador unilateral de silicio</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SUS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>interrupteur unilatéral au silicium</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SUS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>silicon unilateral switch</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SUS</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sarreran ezartzen diren pultsuen kopurua irteeran kode baten bidez adierazten duen zirkuitu sekuentziala. Bata bestearekin konektatutako biegonkorrez osatuta dago; horien irteerek egoera aldatzen dute sarreretan pultsuak ezartzen direnean.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kontagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>contador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>compteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>counter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kontagailu bitar</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>contador binario</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>compteur binaire</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>binary counter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>pultsu-kontagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>contador de impulsos</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>compteur d'impulsions</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>pulse counter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kontagailu hamartar</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>contador decimal</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>compteur décimal</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>decimal counter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kontrolagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>controlador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>régulateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>controller</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinalea osorik pasatzen uzten duen edo seinalea osorik eteten duen kontrolagailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>on/off kontrolagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>controlador on-off</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>régulateur à action par tout ou rien</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>on-off controller</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Irteerako seinalea eta erroreko seinalea proportzionalak dituen kontrolagailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>kontrolagailu proportzional</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>controlador proporcional</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>régulateur proportionnel</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>proportional controller</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kontrolagailu proportzional diferentzial</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>controlador proporcional diferencial</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>régulateur proportionnel et par dérivation</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>proportional-plus-derivative controller</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kontrolagailu proportzional integral</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>controlador proporcional integral</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>régulateur proportionnel et intégral</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>proportional-plus-integral controller</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kontrolagailu proportzional integral diferentzial</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>PID kontrolagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>controlador proporcional integral diferencial</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>controlador PID</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>régulateur proportionnel intégral dérivé</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>régulateur PID</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>proportional-integral-derivative controller</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>PID controller</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>bihurgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>convertidor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>convertisseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>converter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>bihurgailu analogiko/digital</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>ADC</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>convertidor analógico-digital</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>ADC</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>convertisseur analogique-numérique</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>CAN</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>analog-to-digital converter</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>ADC</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kode-bihurgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>convertidor de código</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>convertisseur de code</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>code converter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>bihurgailu digital/analogiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>DAC</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>convertidor digital-analógico</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>DAC</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>convertisseur numérique-analogique</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>CNA</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>digital-to-analog converter</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>DAC</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>paralelo/serie bihurgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>convertidor paralelo-serie</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>convertisseur parallèle-série</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>parallel-to-serial converter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>serie/paralelo bihurgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>convertidor serie-paralelo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>convertisseur série-parallèle</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>serial-to-parallel converter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kristal piezoelektriko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>cristal piezoeléctrico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>cristal piézoélectrique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>piezoelectric crystal</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Aldez aurretik modulazioz konbinatutako bi magnitude banatzen dituen gailua; seinale modulatzailea lortzen du, eta, batzuetan, uhin garraiatzailea ere bai.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>demodulagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>demodulador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>démodulateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>demodulator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Transmisio-euskarri berean bilduta dauden informazio-bide desberdinak maiztasun- edo denbora-irizpideen arabera banantzen dituen zirkuitu elektronikoa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>demultiplexadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>demultiplexor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>démultiplexeur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>demultiplexer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>deskodegailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>descodificador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>décodeur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>decoder</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Korrontea bi noranzkoetan eroan dezakeen osagai erdieroalea, bi diodoz osatua. Tentsio-maila jakin bat gainditzen denean gertatzen da eroapena.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>diac</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diac</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diac</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>diac</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>bidirectional diode thyristor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Anodo bat eta katodo bat dituen osagai elektronikoa, gehienetan material erdieroalezkoa; korronte elektrikoa noranzko bakar batean baino ez du uzten pasatzen.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kapazitate aldagarriko diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>varicap diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>varactor</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo de capacidad variable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>diodo varicap</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>varactor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode à capacitance variable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>diode varicap</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>varactor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>variable-capacitance diode</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>varicap diode</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>varactor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kommutazio-diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo de conmutación</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode de commutation</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>switching diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>lau geruzako diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo de cuatro capas</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode à quatre couches</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>four-layer diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>germaniozko diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo de germanio</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode au germanium</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>germanium diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>potentzia-diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo de potencia</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode de puissance</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>power diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>siliziozko diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo de silicio</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode au silicium</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>silicon diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>hiru geruzako diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo de tres capas</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode à trois couches</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>three-layer diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Erdieroaleen junturaz edo metal eta erdieroale junturaz osatutako diodoa; adibidez, PN junturaz eratutako diodoa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>juntura-diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo de unión</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode à jonction</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>junction diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Korronte-tentsio txikia aplikatzen zaionean argia igortzen duen diodoa. Adibidez, etxetresna elektrikoetan erabiltzen dira, letra eta zenbaki digitalak adierazteko.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>diodo argi-igorle</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>LED diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo electroluminiscente</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>diodo emisor de luz</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>diodo LED</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode électroluminescente</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>light-emitting diode</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>LED diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>laser-diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo láser</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode laser</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>laser diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>PIN diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo PIN</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode PIN</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>PIN diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Korronte alternoa korronte zuzen bihurtzen duen diodoa. Zuzeneko polarizazioan etengailu itxi gisa funtzionatzen du; alderantzizko polarizazioan, berriz, etengailu ireki gisa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>diodo artezle</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo rectificador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode de redressement</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>rectifier diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>Schottky diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo Schottky</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode Schottky</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>Schottky diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Lau geruza (PNPN) dituen diodoa, noranzko bakarrekoa. Kommutazio lasterreko zirkuituetan erabiltzen da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>Shockley diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo Shockley</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode Shockley</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>Shockley diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>gaintentsioa kentzeko diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo supresor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode écrêteuse</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>diode suppresseuse de surtension</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>suppressor diode</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>transient voltage suppressor diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Tentsioaren gorabeherak xurgatuz egonkortasuna bermatzen duen diodoa. Alderantzizko potentzial-diferentzia balio jakin batera iritsi arte, artezgailu gisa jokatzen du; balio horretatik gora (haustura-tentsioa aplikatzen denean), korronte altuak eroan ditzake.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>Zener diodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>diodo Zener</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diode Zener</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>Zener diode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale-pultsuak tentsioaren edo beste faktore baten arabera hautatzen edo baztertzen dituen zirkuitu elektronikoa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>diskriminagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>discriminador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>discriminateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>discriminator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>Schmitt-en desarragailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>disparador de Schmitt</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bascule de Schmitt</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>Schmitt trigger</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>MOS kondentsadorezko memoria-elementu asko seriean lotuta dituen zirkuitu integratua. Memoria dinamiko eta iragazki dinamiko gisa erabiltzen da, irudi optikoak irudi elektriko bihurtzeko; adibidez, bideo-kameretan.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>karga akoplatuko gailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>CCD</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>dispositivo de carga acoplada</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>CCD</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>dispositif à couplage de charge</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>charge-coupled device</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>CCD</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>gainazalean muntatutako gailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>dispositivo de montaje superficial</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>composant monté en surface</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>surface mounted device</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Funtzioak berariazko aplikazio baten bidez programatuak izaten dituen zirkuitu logikoa; hau da, zirkuitua fabrikatu eta gero programatzen dira funtzioak.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>gailu logiko programagarri</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>PLD</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>dispositivo lógico programable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>PLD</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>unité logique programmable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>ULP</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>programmable logic device</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>PLD</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sarrerako tentsioa zatituz irteeran tentsio proportzionalki txikiagoak lortzeko erabiltzen den gailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>tentsio-zatigailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>divisor de tensión</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>diviseur de tension</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>voltage divider</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zirkuitu fisiko beretik bi zirkuitu logikotara pasatzeko aukera ematen duen gailu elektronikoa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>duplexadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>duplexor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>duplexeur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>duplexer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>ekualizadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>ecualizador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>égaliseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>equalizer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>elektrodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>electrodo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>électrode</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electrode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Termino orokorrak</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Elektroien fluxuan gertatzen diren fenomenoak aztertzen eta erabiltzen dituen jakintzagaia; jakintzagai horretan oinarritutako teknologia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>elektronika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>electrónica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>électronique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electronics</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Termino orokorrak</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale analogikoekin (digitalizatu gabekoekin) funtzionatzen duen elektronikaren atala. Seinale analogikoak denboran eta neurrian jarraituki alda daitezke, eta edozein balio har dezakete; oro har, ez daude laginduta edo mailatan sailkatuta.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>elektronika analogiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>electrónica analógica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>électronique analogique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>analog electronics</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>analogue electronics</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Termino orokorrak</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Potentzia elektrikoa kontrolatzeko eta transformatzeko aplikazio teknikoez arduratzen den elektronikaren atala.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>potentzia-elektronika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>electrónica de potencia</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>électronique de puissance</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>power electronics</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Termino orokorrak</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale digitalekin funtzionatzen duen elektronikaren atala. Seinale digital bat seinale fisiko baten adierazpen diskretizatua eta kuantifikatua da; hau da, seinale bat digitalizatzeko, une jakin batzuetan hartzen dituen balioak lagindu (diskretizatu) eta mailakatu (maila kopuru finitu bat erabiliz kuantifikatu) egiten dira.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>elektronika digital</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>electrónica digital</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>électronique numérique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>digital electronics</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>igorgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>emisor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>émetteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>emitter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sor daitezkeen tentsio-gorabeherak saihestu eta puntu batera iristen den tentsioa konstantea eta egonkorra izatea bermatzen duen gailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>tentsio-egonkorgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>estabilizador de tensión</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>stabilisateur de tension</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>voltage stabilizer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Irteerako tarte dinamikoa sarrerakoa baino zabalagoa egiten duen gailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>hedagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>expansor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>expandeur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>expander</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinaleak maiztasunaren arabera bereizten dituen zirkuitua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>iragazki</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>filtro</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>filtre</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>filter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Osagai aktiboz, bereziki anplifikadore operazionalez, osatutako iragazkia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>iragazki aktibo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>filtro activo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>filtre actif</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>active filter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Hainbat zirkuitu edo makinak sortutako oszilazio elektriko kaltegarrien eragina ezabatzen duen iragazkia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>parasitoen kontrako iragazki</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>filtro antiparásitos</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>filtre antiparasite</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>interference filter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale baten maiztasun-banda jakin bat bortizki murrizten duen iragazkia; gainerako maiztasunak ez ditu murrizten.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>banda kentzeko iragazki</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>filtro de corte de banda</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>filtro supresor de banda</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>filtre à élimination de bande</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>filtre coupe-bande</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>band-stop filter</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>band-elimination filter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Balio jakin batetik gorako maiztasuneko seinaleak pasatzen uzten dituen iragazkia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>goi-paseko iragazki</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>filtro de paso alto</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>filtre passe-haut</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>high-pass filter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zehazten den maiztasun jakin batetik beherako maiztasuneko seinaleak pasatzen uzten dituen iragazkia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>behe-paseko iragazki</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>filtro de paso bajo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>filtre passe-bas</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>low-pass filter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale batean maiztasun-banda jakin bat izan ezik gainerako maiztasun bandak bortizki murrizten dituen iragazkia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>banda-paseko iragazki</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>filtro de paso de banda</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>filtre passe-bande</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>band-pass filter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>artezgailu-iragazki</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>filtro de rectificador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>filtre de redresseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>rectifier filter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>iragazki digital</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>filtro digital</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>filtre numérique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>digital filter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Osagai pasiboz (erresistentzia, haril eta kondentsadorez) osatutako iragazkia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>iragazki pasibo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>filtro pasivo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>filtre passif</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>passive filter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>D biegonkor</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>D baskula</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>biestable D</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>flip-flop D</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bascule D</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>D flip-flop</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>JK biegonkor</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>JK baskula</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>biestable JK</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>flip-flop JK</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bascule JK</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>JK flip-flop</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>RS biegonkor</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>RS baskula</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>biestable RS</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>flip-flop RS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bascule RS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>RS flip-flop</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>T biegonkor</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>T baskula</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>biestable T</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>flip-flop T</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bascule T</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>T flip-flop</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Bi egoera egonkor dituen zirkuitua. Kontrol-seinaleak aplikatuz aldatzen da egoera batetik bestera, eta egoera horretan geratzen da seinaleak desagertzean.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>biegonkor</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>zirkuitu biegonkor</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>baskula</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>flip-flop</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>biestable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>báscula</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuito biestable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>flip-flop</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>bistable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>circuit bistable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>bascule bistable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>bistable circuit</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>flip-flop</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Elektrikoki isolatuta dauden bi zirkuitu optikoki lotzen dituen zirkuitua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>fotoakoplagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>optoakoplagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>optoacoplador</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>fotoacoplador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>optocoupleur</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>photocoupleur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>optocoupler</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>photocoupler</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>fotodetektagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>fotodetector</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>photodétecteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>photodetector</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Argi-izpiak jasoz gero korronte elektrikoa bideratzeko aukera ematen duen diodo erdieroalea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>fotodiodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>fotodiodo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>photodiode</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>photodiode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>PIN fotodiodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>fotodiodo PIN</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>photodiode PIN</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>PIN photodiode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Argiaren intentsitatearen araberako erresistentzia duen osagaia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>fotorresistentzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>LDR erresistentzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>fotorresistencia</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>resistencia LDR</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>photorésistance</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>light dependant resistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>photoresistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>LDR</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Argi-izpien eraginez aktibatzen den tiristorea. Leiho garden txiki batetik pasatutako argiak, efektu fotovoltaikoaren bidez, atea kitzikatu eta tiristorea eroale bilakatzen du.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>fototiristore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>argiz aktibatutako tiristore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>LASCR</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>fototiristor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>tiristor activado por luz</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>LASCR</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>photothyristor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>thyristor photosensible</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>photothyristor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>light activated SCR</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>LASCR</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>fototransistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>fototransistor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>phototransistor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>phototransistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>fototriac</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>fototriac</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>phototriac</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>phototriac</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zirkuitu elektriko batean tartekatzen den babes-elementua. Gainkargaren bat edo zirkuitulaburren bat gertatzen denean, zirkuitua ireki, eta korrontea eteten du.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>fusible</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>fusible</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>fusible</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>fuse</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>behe-maiztasuneko sorgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>generador de baja frecuencia</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>générateur basse fréquence</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>low-frequency generator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Uhinak, bereziki uhin elektromagnetikoak, gidatzen dituen egitura, edozein materia eta osaeratakoa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>uhin-gidari</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>guiaondas</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>guide d'ondes</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>waveguide</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Tentsioaren eta denborarekiko korronte-aldaketaren arteko erlazioa finkatzen duen osagai elektronikoa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>induktantzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>inductancia</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>inductance</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>inductance</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>etengailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>interruptor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>interrupteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>power switch</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>switch</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zirkuitu elektroniko batean korronte zuzena korronte alterno bihurtzen duen gailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>inbertsore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>inversor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>onduleur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>inverter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>mugagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>limitador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>limiteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>limiter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>atzerapen-linea</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>línea de retardo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>ligne à retard</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>delay line</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Diodo eta transistoreak erabiliz bideratzen den logika bipolarra. Diodoen bidez egiten da sarrera, bertan egiten da funtzio logikoa, eta, gero, transistore baten bitartez egiten da irteera.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>diodo-transistore logika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>DTL logika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>lógica diodo-transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>lógica DTL</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>logique diode-transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>logique DTL</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>diode-transistor logic</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>DTL</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Erresistentziak eta transistoreak erabiliz bideratzen den logika bipolarra. Erresistentzien bidez egiten da sarrera, bertan egiten da funtzio logikoa, eta, gero, transistore baten bitartez egiten da irteera.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>erresistentzia-transistore logika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>RTL logika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>lógica resistencia-transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>lógica RTL</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>logique résistance-transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>logique RTL</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>resistor-transistor logic</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>RTL</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Elkarrekin konektatutako transistoreen bitartez bideratzen den logika bipolarra. Transistoreak erabiltzen dira bai sarreran, bai funtzio logikoa egitean eta bai irteeran.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>transistore-transistore logika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>TTL logika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>lógica transistor-transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>lógica TTL</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>logique transistor-transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>logique TTL</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>transistor-transistor logic</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>TTL</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Txip batean ezarritako ate logiko berdinen multzoa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>ate-matrize</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>matriz de puertas</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>matrice de portes</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>réseau prédiffusé de portes</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>gate array</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Programatu edo konfiguratu daitekeen ate logikoen multzoa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>ate-matrize programagarri</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>matriz de puertas programable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>réseau prédiffusé programmable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>field programmable gate array</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>FPGA</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sarrera eta irteera komunak dituzten erregistroak bilduz informazio kantitate handiak gordetzeko edukiera duen zirkuitu integratua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>erdieroalezko memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria de semiconductores</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire à semi-conducteurs</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>semiconductor memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Funtzionamendu dinamikoa bakarrik onartzen duen RAM memoria, hau da, tarteka freskatu beharra duena.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>DRAM memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>RAM memoria dinamiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria DRAM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>memoria RAM dinámica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire RAM dynamique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>DRAM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>dynamic random access memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale elektrikoen bidez edukia alda dakiokeen ROM memoria.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>EAROM memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria EAROM</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire EAROM</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>EAROM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>electrically alterable read only memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale elektrikoen bidez ezaba eta birprograma daitekeen ROM memoria.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>EEPROM memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria EEPROM</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire EEPROM</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>EEPROM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>electrically erasable programmable read only memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Prozedura berezi baten bidez ezaba eta birprograma daitekeen ROM memoria.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>EPROM memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria EPROM</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire EPROM</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>EPROM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>erasable programmable read only memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Datuak denbora askoan elikatze-iturririk gabe meta ditzakeen dentsitate handiko ROM memoria. Metatze-gelaxkak MOS transistore bakarrez osatzen direlako lortzen da dentsitate handi hori; hau da, azalera txikian gelaxka-kopuru handia izatea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>flash memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria flash</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire flash</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>flash memory</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>flash EPROM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>FEPROM</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Informazioa burbuila magnetikoen bidez biltegiratzen duen memoria. Burbuilak oso tamaina txikikoak direnez, datu-bolumen handia gorde liteke espazio mugatuan, eta atzipen-denbora ere bestelako memoria magnetikoena baino txikiagoa da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>MBM memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>burbuila magnetikozko memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria MBM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>memoria de burbujas magnéticas</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire à bulles magnétiques</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>MBM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>magnetic bubble memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Fabrikatu ondoren grabatzen den ROM memoria.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>PROM memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria PROM</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire PROM</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>PROM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>programmable read only memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Bertako datuak irakurtzen, idazten eta gordetzen uzten duen memoria; hau da, edukia alda dakioke erabilera normalean. ROM memoriari kontrajartzen zaio.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>RAM memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>memoria bizi</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria RAM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>memoria viva</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire RAM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>mémoire vive</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>RAM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>random access memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Edukia elektrikoki programatu eta ultramore bidez ezaba dakiokeen ROM memoria.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>REPROM memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria REPROM</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire REPROM</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>REPROM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>reprogrammable read only memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Gordeta daukan informazioa irakurtzen bakarrik uzten duen memoria; hau da, ezin zaio edukia aldatu erabilera normalean. Fabrikatzen den unean idazten zaio informazioa. RAM memoriari kontrajartzen zaio.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>ROM memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>memoria hil</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria ROM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>memoria de sólo lectura</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>memoria muerta</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire ROM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>mémoire morte</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>ROM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>read only memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Funtzionamendu estatikoa onartzen duen RAM memoria, hau da, tarteka freskatu beharrik ez duena.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>SRAM memoria</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>RAM memoria estatiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>memoria SRAM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>memoria RAM estática</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mémoire RAM statique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>SRAM</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>static random access memory</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>nahasgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>mezclador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>mélangeur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>mixer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Gailu edo ekipo elektroniko jakin bat kontrolatzen duen txipa, hainbat elementu integratuta dituena (hala nola PUZa, RAM memoria, EPROM memoria, sarrera eta irteerako periferikoak, kontagailua, bihurgailuak edo tenporizadorea).</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>mikrokontrolagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>microcontrolador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>microcontrôleur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>microcontroller</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Termino orokorrak</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Mikrometro-doitasunarekin egindako oinarrizko osagaiekin funtzionatzen duen elektronikaren atala.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>mikroelektronika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>microelectrónica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>microélectronique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>microelectronics</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kondentsadore-mikrofono</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>mikrofono elektrostatiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>micrófono de condensador</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>micrófono electrostático</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>microphone électrostatique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>condenser microphone</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>electrostatic microphone</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>mikrofono dinamiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>haril higikorreko mikrofono</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>micrófono dinámico</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>micrófono de bobina móvil</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>microphone dynamique</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>microphone à bobine mobile</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>dynamic microphone</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>moving-coil microphone</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>hari gabeko mikrofono</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>micrófono inalámbrico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>microphone sans fil</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>wireless microphone</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>mikroetengailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>microinterruptor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>microinterrupteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>microswitch</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Unitate aritmetiko eta logikoa, kontrol-unitatea eta erregistroak biltzen dituen txipa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>mikroprozesadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>microprocesador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>microprocesseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>microprocessor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>modulagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>modulador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>modulateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>modulator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Euskarri berean bi transistore osagarri, bata NMOS eta bestea PMOS, konektatuz zirkuitu integratuak eratzeko teknologia. PMOS transistoreen osagaien dentsitatea eta NMOS transistoreen abiadura konbinatzen ditu.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>MOS osagarri</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>CMOS</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>MOS complementario</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>CMOS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>MOS complémentaire</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>CMOS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>complementary MOS</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>CMOS</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Informazio-iturri bati baino gehiagori aldi berean transmisio-bide berak erabiltzeko bidea ematen dien unitate funtzionala; maiztasun- edo denbora-irizpideak ezarri eta iturri bakoitzari bere bidea ematen dio.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>multiplexadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>multiplexor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>multiplexeur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>multiplexer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>elektroi-biderkagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>multiplicador de electrones</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>multiplicateur d'électrons</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electron multiplier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>maiztasun-biderkagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>multiplicador de frecuencia</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>multiplicateur de fréquence</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>frequency multiplier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>tentsio-biderkagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>multiplicador de tensión</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>multiplicateur de tension</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>voltage multiplier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>multiprozesadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>multiprocesador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>multiprocesseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>multiprocessor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Forma angeluzuzeneko seinale periodikoak sortzen dituen zirkuitu oszilatzailea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>multibibratzaile</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>multivibrador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>multivibrateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>multivibrator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Funtzionamendu jarraituko multibibratzailea. Oszilazio-maiztasuna ez du kanpo-iturri batek kontrolatzen.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>multibibratzaile astable</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>multivibrador astable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>multivibrador de funcionamiento libre</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>multivibrateur astable</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>astable multivibrator</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>free-running multivibrator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Termino orokorrak</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale elektrikoak argi-seinale eta, alderantziz, argi-seinaleak seinale elektriko bihurtzen dituzten teknologia eta gailuez arduratzen den elektronikaren atala.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>optoelektronika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>optoelectrónica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>optoélectronique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>optoelectronics</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Oszilazio elektrikoak, hots, korronte alterno periodikoak sortzen dituen zirkuitua. Oszilazioetan sortutako uhinaren forma era askotakoa izan daiteke, hala nola senoidala, angeluzuzena edo triangeluarra.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>osziladore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>oscilador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>oscillateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>oscillator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>blokeo-osziladore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>oscilador de autobloqueo</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>oscilador de bloqueo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>oscillateur à blocage</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>blocking oscillation</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>squegging oscillator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kristalezko osziladore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>oscilador de cristal</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>oscillateur à cristal</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>crystal oscillator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>desfase-osziladore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>oscilador de desfase</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>oscillateur à déphasage</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>phase-shift oscillator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>erlaxazio-osziladore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>oscilador de relajación</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>oscillateur à relaxation</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>relaxation oscillator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale baten korrontea edo tentsioa denboran zehar nola aldatzen den aztertzen eta grafikoki irudikatzen duen aparatua. Gehienetan, kurba higikor baten bitartez egiten da irudikapen hori.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>osziloskopio</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>osciloscopio</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>oscilloscope</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>oscilloscope</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kristal likidozko pantaila</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>LCD</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>pantalla de cristal líquido</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>LCD</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>écran à cristaux liquides</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>LCD</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>liquid crystal display</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>LCD</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>plasmazko pantaila</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>pantalla de plasma</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>écran à plasma</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>gas-plasma display</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>pantaila elektroluminiszente</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>pantalla electroluminiscente</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>écran électroluminescent</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electroluminescent display</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Hainbat magnitude elektriko neurtzen dituen aparatua; hainbat eskala eta neurketa-funtzio biltzen ditu.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>polimetro</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>multimetro</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>polímetro</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>multímetro</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>multimètre</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>multimeter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Erresistentziaren balioa alda dakiokeen osagaia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>potentziometro</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>potenciómetro</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>potentiomètre</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>potentiometer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>potentziometro harilkatu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>potenciómetro bobinado</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>potentiomètre bobiné</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>wire-wound potentiometer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale bat anplifikatzeko prozesuan egiten den lehenengo urratsean funtzionatzen duen anplifikadorea, sentsoretik edo antenatik oso hurbil jartzen dena. Zarata eta interferentziak gutxitzeko asmoz jartzen da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>aurreanplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>preamplificador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>préamplificateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>preamplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>prozesadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>procesador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>processeur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>processor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>seinale digitalen prozesadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>procesador de señales digitales</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>processeur de signaux numériques</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>digital signal processor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>bektore-prozesadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>procesador vectorial</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>processeur vectoriel</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>array processor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>zubi</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puente</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>pont</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>jumper</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>bridge</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Aljebra boolearraren funtzio logiko elementalak inplementatzeko erabiltzen den gailua; hainbat sarrera dauzka, eta irteera sarreren funtzio logikoa izango da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>ate logiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puerta lógica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>porte logique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>logic gate</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Ezeztapenaren funtzio boolearrari dagokion ate logikoa. Aldagaia ukatu egiten du, aldagaia ez den beste irteera bat sortuko du.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>EZ ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>NOT ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puerta NO</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>porte NON</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>NOT gate</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>EDO atearen kontrako emaitza ematen duen ate logikoa. Aldagai guztiek 0 izan beharko dute, irteera 1 izateko; aldagaietako bat 1 bada, irteera 0 izango da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>EZ-EDO ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>NOR ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puerta NO-O</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>porte NON-OU</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>NOR gate</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>ETA atearen kontrako emaitza ematen duen ate logikoa. Aldagai guztiek 1 izan beharko dute, irteera 0 izateko; aldagaietako bat 0 bada, irteera 1 izango da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>EZ-ETA ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>NAND ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puerta NO-Y</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>porte NON-ET</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>NAND gate</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Aldagaien batura egiten duen eragiketa boolearrari dagokion ate logikoa. Aldagaietako bat 1 bada, irteera 1 izango da; irteera 0 izateko, aldagai guztiek 0 izan beharko dute.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>EDO ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>OR ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puerta O</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>porte OU</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>OR gate</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Irteera egiazkoa izateko aldagaiak desberdin izatea eskatzen duen eragiketa boolearrari dagokion ate logikoa. Aldagaiek desberdinak izan behar dute irteera 1 izateko; aldagaiak berdinak badira, irteera 0 izango da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>EDO esklusibo ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>XOR ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puerta O exclusiva</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>porte OU exclusif</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>exclusive OR gate</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>XOR gate</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Aldagaien biderkadura egiten duen eragiketa boolearrari dagokion ate logikoa. Aldagai guztiek 1 izan beharko dute irteera 1 izateko; aldagaietako bat 0 bada, irteera 0 izango da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>ETA ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>AND ate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puerta Y</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>porte ET</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>AND gate</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Ordenagailuari beste gailu batzuk konektatzeko interfazea; ordenagailuan informazioa sartu eta irteteko aukera ematen du.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>ataka</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puerto</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>port</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>port</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>ataka paralelo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puerto paralelo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>port parallèle</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>parallel port</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>serieko ataka</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>puerto serie</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>port série</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>serial port</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>hargailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>receptor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>récepteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>receiver</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Serie/paralelo eta paralelo/serie bihurketak egiten dituen zirkuitu integratua; bit bakar bateko linea batetik seriean transmititzeko egiten du bihurketa, igorpenean transmisio asinkronoari dagozkion hasierako eta bukaerako bitak erantsiz.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>hargailu/transmisore asinkrono unibertsal</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>UART</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>receptor/transmisor asíncrono universal</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>UART</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>émetteur-récepteur asynchrone universel</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>universal asynchronous receiver/transmitter</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>UART</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zirkuitu elektroniko batean korronte alternoa korronte zuzen bihurtzen duen gailua, diodo artezlez osatua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>artezgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>rectificador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>redresseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>rectifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Diodo artezle kontrolatu gisa funtzionatzen duen artezgailua, korrontea noranzko bakarrean pasatzen uzten duena. Hiru terminal dauzka: anodoa, katodoa eta atea. Atean tentsioa aplikatzen ez den bitartean ez du korrontea pasatzen uzten.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>artezgailu kontrolatu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>rectificador controlado</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>redresseur contrôlé</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>controlled rectifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Korronte eta tentsio balio handiak erabil ditzakeen artezgailua; berez, ate-terminal bat duen tiristorea da, eta ate horretan aplikatutako seinalearen bidez kontrolatzen da gailuaren konduktantzia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>siliziozko artezgailu kontrolatu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>SCR</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>rectificador controlado de silicio</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SCR</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>redresseur commandé au silicium</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>RCS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>silicon controlled rectifier</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>SCR</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sarrerako tentsio alterno baten ziklo-erdi positiboa bakarrik pasatzen uzten duen zirkuitua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>uhin-erdiko artezgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>rectificador de media onda</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>redresseur demi-onde</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>half-wave rectifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Sarrerako tentsio alterno garbi batetik abiatuz irteeran seinale positibo hutsa lortzen duen zirkuitua; ziklo-erdi positiboa pasatzen uzten du, eta negatiboa alderantzikatu egiten du.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>uhin osoko artezgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>rectificador de onda completa</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>redresseur pleine-onde</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>full-wave rectifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>zubizko artezgailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>rectificador de puente</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>redresseur en pont</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>bridge rectifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>erresistentzia-sare</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>red de resistencias</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>réseau de résistances</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>resistor network</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Biegonkor-kate batek osatutako erregistroa; informazioak osoki dekalatzen dira biegonkor batetik bestera, noranzko batean edo bestean, erloju-seinale baten erritmoan.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>desplazamendu-erregistro</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>registro de desplazamiento</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>registre à décalage</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>shift register</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Desplazamendu-erregistro mota bat: idaztean sartu den lehen bita izango da irakurtzean lehen irtengo dena.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>FIFO erregistro</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>registro FIFO</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>registre FIFO</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>FIFO register</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Desplazamendu-erregistro mota bat: idaztean sartu den azken bita izango da irakurtzean lehen irtengo dena.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>LIFO erregistro</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>registro LIFO</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>registre LIFO</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>LIFO register</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Irteeran tentsio konstantea eskaintzeko funtzioa duen gailua. Korronte zuzeneko elikatze-iturri erregulatuetan ezarri ohi da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>tentsio-erregulagailu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>regulador de tensión</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>régulateur de tension</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>voltage regulator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Elektrikoki edo elektromagnetikoki eragindako kommutadorea, kontrol-zirkuitu batek beste bat eten eta/edo ixteko erabiltzen dena.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>errele</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>relé</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>relais</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>relay</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>egoera solidoko errele</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>relé de estado sólido</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>relais statique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>solid-state relay</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Elektroiman batek sortutako eremu magnetikoarekin funtzionatzen duen errelea. Zirkuituak ixten edo irekitzen dituzten kontaktu higikor batzuetan eragiten du eremu magnetiko horrek.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>errele elektromagnetiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>relé electromagnético</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>relais électromagnétique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electromagnetic relay</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>erreostato</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>reóstato</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>rhéostat</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>rheostat</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zirkuitu bateko bi punturen artean erresistentzia elektriko jakin bat sortzeko erabiltzen den osagaia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>erresistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>erresistentzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>resistencia</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>résistance</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>resistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>erresistentzia harilkatu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>resistencia bobinada</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>résistance bobinée</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>wire-wound resistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>metal-xaflazko erresistentzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>resistencia de láminas metálicas</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>résistance à feuilles métalliques</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>metal-foil resistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>metal oxidozko erresistentzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>resistencia de óxido metálico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>résistance à oxyde métallique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>metal-oxide resistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>ikatz-geruzazko erresistentzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>resistencia de película de carbón</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>resistencia pirolítica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>résistance à couche de carbone</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>carbon-film resistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>metal-geruzazko erresistentzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>resistencia de película metálica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>résistance à couche métallique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>metal-film resistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>erresistentzia finko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>resistencia fija</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>résisteur fixe</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>fixed resistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Korrontearen fluxua gehienez ere balio jakin bateraino heltzen uzten duen erresistentzia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>korrontea mugatzeko erresistentzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>resistencia limitadora de corriente</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>résistance de limitation du courant</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>current-limiting resistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Osziladore baten erresonantziaz bibratzen duen gailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>erresonadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>resonador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>résonateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>resonator</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Gai isolatzaileen eta gai eroaleen arteko ezaugarri elektrikoak dituen materiala. Erdieroaleak isolatzaileak dira eroankortasuna kontuan hartuz gero, baina ezaugarriak alda ditzakete ezartzen zaizkien hainbat baldintzaren arabera. Ezagunenak silizioa eta germanioa dira.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>erdieroale</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>semiconductor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>semi-conducteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>semiconductor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Taula periodikoko talde desberdinetako bi elementuz edo gehiagoz osaturiko konposatu erdieroalea. Garrantzitsuenak, egun, AsGa (bi elementuz osatua), InGaAs (hiru) eta AlInGaP (lau) dira; banda-zuzenekoak direnez, argia silizioak baino efizientzia askoz handiagoz igortzen dute, eta optoelektronikan eta LED eta laser diodoetan ezinbestekoak dira.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>erdieroale konposatu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>semiconductor compuesto</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>semi-conducteur composé</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>compound semiconductor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Metalezko, oxidozko eta erdieroalezko geruza bana bata bestearen gainean ezarriz zirkuitu integratuak fabrikatzeko erabiltzen den egitura. Hiru geruza horiek aluminiozkoa, silizezkoa eta siliziozkoa izan daitezke, hurrenez hurren.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>metal oxidozko erdieroale</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>MOS</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>metal óxido semiconductor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>MOS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>semi-conducteur d'oxyde de métal</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>MOS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>metal oxide semiconductor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>MOS</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Eroankortasun elektrikoa handitzeko ezpurutasunen bat gehituta duen erdieroalea. Ezpurutasun hori izan daiteke fosforoa, antimonioa, artsenikoa, boroa, galioa edo indioa, besteak beste.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>erdieroale estrintseko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>semiconductor extrínseco</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>semi-conducteur extrinsèque</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>extrinsic semiconductor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Elementu bakar eta hutsez eratutako erdieroalea; adibidez, germanio edo silizio hutsez osatutakoa.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>erdieroale intrintseko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>semiconductor intrínseco</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>semi-conducteur intrinsèque</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>intrinsic semiconductor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Eramaile positibo (hutsune) baino eramaile negatibo (elektroi aske) gehiago dituen erdieroale estrintsekoa. Eramaile ugarienak (eramaile maioritarioak) elektroiak dira.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>N motako erdieroale</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>semiconductor tipo N</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>semi-conducteur de type N</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>N-type semiconductor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Eramaile negatibo (elektroi aske) baino eramaile positibo (hutsune) gehiago dituen erdieroale estrintsekoa. Eramaile ugarienak (eramaile maioritarioak) hutsuneak dira.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>P motako erdieroale</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>semiconductor tipo P</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>semi-conducteur de type P</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>P-type semiconductor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>sentsore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>sensor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>capteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>sensor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>sintetizadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>sintetizador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>synthétiseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>synthesizer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>sintonizadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>sintonizador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>syntoniseur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>syntonizer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>sonometro</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>sonómetro</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>sonomètre</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>sonometer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Tenperatura oso baxuetan eta eremu magnetiko ahuletan erresistentzia elektrikorik ez duen substantzia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>supereroale</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>superconductor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>supraconducteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>superconductor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>txartel</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tarjeta</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>carte</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>card</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>memoria-txartel</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tarjeta de memoria</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>carte mémoire</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>memory card</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>soinu-txartel</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tarjeta de sonido</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>carte son</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>sound card</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>txartel grafiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tarjeta gráfica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>carte graphique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>graphic card</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>tenporizadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>temporizador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>temporisateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>timer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>tenperatura-koefiziente negatiboko termistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>NTC termistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>termistor de coeficiente de temperatura negativo</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>termistor NTC</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thermistance à coefficient de température négatif</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>thermistance CTN</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>negative temperature coefficient thermistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>NTC thermistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>tenperatura-koefiziente positiboko termistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>PTC termistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>termistor de coeficiente de temperatura positivo</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>termistor PTC</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thermistance à coefficient de température positif</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>thermistance CTP</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>positive temperature coefficient thermistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>PTC thermistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Erresistentzia elektrikoaren balioa tenperaturaren arabera aldatzen duen erresistentzia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>termistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>termistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>termistancia</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thermistance</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>thermistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Gas geldoz edo merkurio-lurrunez betetako balbula termoionikoa, errele gisa funtzionatzen duena eta, oro har, triodoa izaten dena.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>tiratroi</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tiratrón</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thyratron</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>thyratron</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Lau geruza (PNPN) eta, beraz, hiru PN juntura dituen gailu erdieroalea; hiru terminal ditu (anodoa, katodoa eta kontrolerako atea), eta bi egoera egonkor (eroapena eta etendura). Etengailu gisa erabiltzen da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>tiristore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tiristor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thyristor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>thyristor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>tiristore blokeagarri</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>GTO</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tiristor bloqueable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>GTO</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thyristor blocable par la gâchette</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>gate turn-off thyristor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>GTO</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>itzulbideko tiristore eroale</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tiristor conductor en inversa</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thyristor passant en inverse</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>reverse-conducting thyristor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>N ateko tiristore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tiristor N</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thyristor N</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>N-gate thyristor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>P ateko tiristore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tiristor P</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thyristor P</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>P-gate thyristor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>tetrodo-tiristore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tiristor tetrodo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thyristor tétrode</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>tetrode thyristor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Magnitude fisikoak seinale elektriko bihurtzeko (edo alderantziz) erabiltzen den gailua.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>transduktore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Neurtzen duen fenomenoaren energiaren parte bat erabili eta energia elektriko bihurtzen duen transduktorea. Hau da, detektatu behar den magnitude fisikoak seinale elektrikoa sortzeko behar den energia ematen du, eta transduktoreak ez du kanpoko energia-hornidurarik behar.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>transduktore aktibo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor activo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur actif</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>active transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>transduktore kapazitibo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor capacitivo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur capacitif</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>capacitance transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Seinale elektrikoak uhin akustiko (edo alderantziz) bihurtzeko transduktorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>transduktore elektroakustiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor electroacústico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur électroacoustique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electroacoustic transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>transduktore elektromagnetiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor electromagnético</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur électromagnétique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electromagnetic transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>transduktore elektromekaniko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor electromecánico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur électromécanique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electromechanical transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Argi-energia energia elektriko bihurtzen duen transduktorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>transduktore fotovoltaiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor fotovoltaico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur photovoltaïque</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>photovoltaic transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>transduktore induktibo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor inductivo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur inductif</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>inductive transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Funtzionatzeko kanpoko energia-hornidura behar duen transduktorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>transduktore pasibo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor pasivo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur passif</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>passive transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Hainbat materialen ezaugarri piezoelektrikoa erabiltzen duen transduktorea. Material horien gainazalak elektrizitatez kargatzen dira eragin mekanikoaren ondorioz.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>transduktore piezoelektriko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor piezoeléctrico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur piézoélectrique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>piezoelectric transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>transduktore erresistibo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor resistivo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur résistif</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>resistive transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Tenperaturaren araberako seinale elektrikoa ematen duen sentsorea edo seinale elektriko bat tenperatura-aldaketa bilakatzen duen eragilea. Tenperatura detektatzeko erresistentziak, termistoreak edo termopareak izan ohi dira sentsoreak. Eragileak, berriz, Peltier zelulak.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>transduktore termoelektriko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transductor termoeléctrico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transducteur thermoélectrique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>thermoelectric transducer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Indukzio elektromagnetikoa erabiliz eta potentzia eta maiztasuna mantenduz tentsioa igotzeko edo jaisteko erabiltzen den osagaia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>transformadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transformador</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transformateur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>transformer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Gailu elektroniko erdieroalea. Hiru terminal edo ate dauzka, eta horietariko batean aplikatutako tentsioak zehaztuko du beste bien artean korrontea igaroko den ala ez.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>noranzko biko transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor bidireccional</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor bilatéral</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>bidirectional transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Hiru geruza erdieroale (PNP edo NPN) eta, beraz, bi PN juntura dituen transistorea. Ertzean dagoen geruzetako batek (igorleak) eramaileak igortzen ditu, beste ertzean dagoenak (kolektoreak) eramaile horiek jasotzen ditu, eta tartekoak (baseak), berriz, batetik bestera igarotzen den eramaile-kopurua kontrolatzen du.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>juntura-transistore bipolar</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>transistore bipolar</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>BJT transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor bipolar de unión</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>transistor bipolar</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor bipolaire à jonctions</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>transistor bipolaire</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>bipolar junction transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>bipolar transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>BJT</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Atea eta kanala PN juntura bat eratuz elkartuta dituen FET transistorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>eremu-efektuko juntura-transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>JFET transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor de efecto de campo de unión</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>transistor JFET</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor à effet de champ à jonction</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>TEC à jonction</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>junction field effect transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>JFET transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Ateko tentsioaren arabera kontrolatua dagoen etengailu gisa funtzionatzen duen gailua. Hiru terminal dauzka: hornitzailea, drainatzailea eta atea. Atean aplikatutako tentsioak zehaztuko du hornitzailearen eta drainatzailearen arteko bide edo kanaletik korrontea igaroko den ala ez.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>eremu-efektuko transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>FET transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor de efecto de campo</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>transistor FET</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor à effet de champ</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>transistor TEC</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>field-effect transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>FET transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>potentzia-transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor de potencia</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor de puissance</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>power transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>juntura-transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor de unión</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor à jonction</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>junction transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Isolaturiko atea duen BJT transistorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>IGBT transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor IGBT</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor IGBT</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>IGBT transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Isolaturiko atea duen FET transistorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>IGFET transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor IGFET</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor IGFET</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>IGFET transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>MESFET transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor MESFET</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor MESFET</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>MESFET transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>MOS egitura duen FET transistorea. IGFET transistorerik ohikoena da.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>MOSFET transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor MOSFET</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor MOSFET</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>MOSFET transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>NMOS transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor NMOS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor NMOS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>NMOS transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>NPN transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor NPN</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor NPN</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>NPN transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>PMOS transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor PMOS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor PMOS</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>PMOS transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>PNP transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor PNP</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor PNP</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>PNP transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>juntura bakarreko transistore programagarri</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>PUT</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor uniunión programable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>PUT</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor unijonction programmable</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>TUP</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>programmable unijunction transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>PUT</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>juntura bakarreko transistore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>UJT</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor uniunión</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>UJT</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor unijonction</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>TUJ</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>unijunction transistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>UJT</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>transistore bertikal</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>transistor vertical</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>transistor vertical</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>vertical transistor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Korronte alternoaren bi ziklo-erdietan, positiboan nahiz negatiboan, korrontea eroaten duen tiristorea; beraz, bi noranzkoetan egiten du lan.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>triac</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>triac</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>triac</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>triac</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>triodo</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>triodo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>triode</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>triode</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>izpi katodikodun hodi</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>katodo-izpidun hodi</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tubo de rayos catódicos</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>tube à rayons cathodiques</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>cathode-ray tube</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>hodi elektroniko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>balbula elektroniko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>3</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>tubo electrónico</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>válvula electrónica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>tube électronique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>electronic tube</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>electronic valve</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>unitate aritmetiko eta logiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>UAL</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>unidad aritmética y lógica</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>UAL</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>unité arithmétique et logique</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>UAL</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>arithmetic and logic unit</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>ALU</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>prozesatzeko unitate zentral</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>PUZ</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>unidad central de proceso</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>UCP</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>unité centrale de traitement</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>UCT</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>central processing unit</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>CPU</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika digitala</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kontrol-unitate</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>unidad de control</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>unité de commande</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>control unit</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Erdieroale-lagin batean, P motako eskualde bat eta N motako eskualde bat elkartzen diren gunea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>PN juntura</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>unión PN</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>jonction PN</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>PN junction</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Aplikatutako tentsioaren arabera erresistentzia aldatzen duen osagaia.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>tentsioaren araberako erresistentzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>VDR</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>baristore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>resistencia dependiente de la tensión</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>varistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>VDR</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>varistance</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>varistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>VDR</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>voltage-dependent resistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>varistor</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>VDR</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>VU-metro</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>vúmetro</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>VU-metro</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>vumètre</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>VU-mètre</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>VU meter</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>volume-unit meter</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>tenperatura detektatzeko erresistentzia</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>detector de temperatura resistivo</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>détecteur de température à résistance</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>resistance temperature detector</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>RTD</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Tenperaturaren eraginez bi metalen arteko ukipen-puntuan sortzen den tentsio-diferentzia erabiltzen duen transduktorea.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>termopare</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
    <tig>
      <term>pare termoelektriko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>termopar</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>par termoeléctrico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>thermocouple</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>couple thermoélectrique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>thermocouple</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Termino orokorrak</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Nanometro-doitasunarekin egindako oinarrizko osagaiekin funtzionatzen duen elektronikaren atala.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>nanoelektronika</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>nanoelectrónica</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>nanoélectronique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>nanoelectronics</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Termino orokorrak</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Zirkuitu integratuak lantzen dituen elektronikaren atala. Bi osagai elektroniko edo gehiago zirkuitu bakarrean elkartu eta kapsula bakarrean aurkeztea lantzen du.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>elektronika integratu</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>electrónica integrada</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>électronique intégrée</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>integrated electronics</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>etengailu magnetotermiko</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>interruptor magnetotérmico</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>disjoncteur magnéto-thermique</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>thermal magnetic circuit breaker</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>etengailu diferentzial</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>interruptor diferencial</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>disjoncteur de fuite à la terre</term>
    </tig>
    <tig>
      <term>interrupteur différentiel</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>ground fault circuit-breaker</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <descripGrp>
      <descrip type='definition'>Parabola-formako elementu islatzailea duen antena.</descrip>
    </descripGrp>
    <tig>
      <term>antena</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>antena</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>antenne</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>antenna</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>kondentsadore doigarri</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>trimmer</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>condensateur d'appoint</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>trimmer</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>Hall efektuko sentsore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>sensor de efecto Hall</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>capteur à effet Hall</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>Hall effect sensor</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>chopper</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>chopper</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>hacheur</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>chopper</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>A klaseko anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador clase A</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplicateur classe A</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>class-A amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>AB klaseko anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador clase AB</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplicateur classe AB</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>class-AB amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>B klaseko anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador clase B</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplicateur classe B</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>class-B amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>C klaseko anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador clase C</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplicateur classe C</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>class-C amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
<termEntry id="-1">
  <descrip type='subjectField'>Elektronika analogikoa</descrip>
  <langSet xml:lang='eu'>
    <tig>
      <term>D klaseko anplifikadore</term>
      <termNote type='normativeAuthorization'>4</termNote>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='es'>
    <tig>
      <term>amplificador clase D</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='fr'>
    <tig>
      <term>amplicateur classe D</term>
    </tig>
  </langSet>
  <langSet xml:lang='en'>
    <tig>
      <term>class-D amplifier</term>
    </tig>
  </langSet>
</termEntry>
</body>
</text>
</martif>
