# EGOERA

|  |  |
| --- | --- |
| **ZIRKULAZIOA HIZTEGIA**  **2016** | **ZIRKULAZIOA HIZTEGIA**  **2018** |
| 312  **botila-kamioi** *(4)*  Botilak garraiatzeko berariaz egokitutako ibilgailua.  **es** botellero; camión botellero | 323  **botila-kamioi** *(4)*  Botilak edo bonbonak garraiatzeko berariaz egokitutako ibilgailua.  **es** botellero; camión botellero |

# PROPOSAMENA

323

**botila-kamioi** *(4)*

Botilak edo bonbonak garraiatzeko berariaz egokitutako kamioia.

**es** camión botellero

**fr** camion porte-bouteilles

**en** bottle carrier truck

# AZTERKETA

## REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS

**Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos**

14 Botellero

Vehículo especialmente adaptado para transporte de botellas o bombonas


## VIALTEST


<https://vialtest.com/manual-del-conductor/permiso-C/definiciones/11>



## DICCIONARIO DE LOGÍSTICA


**Diccionario de logística** / David Soler-- 2ª ed-- Barcelona : Marge Books, 2009, 373 p. : il. ; 21 cm -- (Biblioteca de logística) ISBN 978-84-92442-24-9





## Manual de Transporte de Mercancías

<https://books.google.es/books?id=AWJUDQAAQBAJ&pg=PA128&lpg=PA128&dq=%22gondola+vehicle%22&source=bl&ots=70LkZI_19P&sig=sB_j92_etX9akZYJTtT43xkl018&hl=eu&sa=X&ved=2ahUKEwiyiIKM_cvdAhUpxoUKHYsgDKUQ6AEwCnoECAYQAQ#v=onepage&q=%22gondola%20vehicle%22&f=false>





## camion porte-bouteilles

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8B673EF2686FDC5CBD0671CA4C90D15E.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000000447400&dateTexte=20151010>

**Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées.**   
  
NOR: DEVP0540337A   
Version consolidée au 10 octobre 2015

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes non habilitées par l'exploitant n'ont pas un accès libre au stockage. De plus, en l'absence de personnel habilité par l'exploitant, le stockage est rendu inaccessible (clôture de hauteur 2 mètres avec porte verrouillable ou casiers verrouillables).

Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contrôle et de sécurité, à l'exception des soupapes, des réservoirs fixes sont protégés par une clôture ou placés sous capots maintenus verrouillés en dehors des nécessités du service.

Dans la zone prévue à cet effet (cf. point 4.2), l'exploitant s'assure que le conducteur du camion avitailleur (camion-citerne ou camion porte-bouteilles) inspecte l'état de son camion à l'entrée du site avant de procéder aux opérations de chargement ou de déchargement de produit.

## bottle carrier trucks

<http://www.picluck.net/user/centromfg/474335171/946205989886144698_474335171>



Bottle Carrier trucks or Palletized trucks are used by top beverage companies for safe, dependable and economic delivery of bottled products.