[Enpresaren izena eta logotipoa]
	
   PIEZA MEKANIZATUEN KONTROL-FITXA
                         MAKINAK DIBISIOA
FICHA DE CONTROL PIEZAS MECANIZADAS
 DIV. MÁQUINAS	DATA : 

ORRIA: 	
		
ESKARI-ZK.: 
	
PLANO-ZK.: 
	KOPURUA: 	
  MAKINA-ERREF.:	
IZENA:  

HORNITZAILEA: 
		
  Ondorengoen balioa jaso:
- Planoan adierazitako kotak, betiere perdoi-tartea 0,1 mm-koa edo txikiagoa dutenak.
- Planoan adierazitako forma-, orientazio-, kokapen- edo/eta oszilazio-kota geometrikoak.

   Anotar el valor obtenido de:

- Las cotas indicadas en el plano cuyo intervalo de tolerancia sea igual ó inferior a 0,1 mm.
- Las cotas geométricas, de forma, orientación, posición, y/u oscilación indicadas en el plano.

NEURKETA PUNTUAK
PUNTOS DE MEDIDA
	PLANOAREN ARABERAKO NEURRIA
MEDIDA S/PLANO	
PERDOIA
TOLERANCIA	
PLANOAN KOKAPENA
POSICIÓN EN PLANO	NEURRI ERREALAK PIEZETAN
MEDIDAS REALES 
EN PIEZAS	
EGIAZTAPEN-EKIPOA
EQUIPO DE VERIFICACIÓN	

						

						

						

						

						

GERTAERAK (INCIDENCIAS)

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................