(Horma-irudia: Jardueraren berri)

HARIZTATZEA

1.	AUKERA. ERAZTUNAK

Pieza hariztatu eta gero, eskuz egiaztatu. PASA eraztunean pasa behar du eta EZ PASA eraztunean ez du pasa behar.

HARIZTATZEA

2.	AUKERA. Pasa ez pasa eraztunik ez dagoenean baina bai kijada.

•	Kijadarekin erdiko diametroa neurtu. Pieza kijadan jarri presiorik egin gabe. Pieza ondo dago PASA aldea pasatzen duenean eta EZ PASAn geratzen denean.
•	Hariaren kanpoko diametroa neurtu mikrometroarekin posizio desberdinetan, obalazio- eta konikotasun-erroreak detektatzeko.
•	Azkoinarekin funtzionaltasuna egiaztatuko da. Azkoina eskuz lotu behar da.

HARIZTATZEA

3.	AUKERA. Pasa ez pasa eraztunik eta kijadarik ez dagoenean.

•	Erdiko diametroa punta mikrometroarekin neurtu, posizio desberdinetan obalazio- eta konikotasun-erroreak detektatzeko.
•	Hariaren kanpoko diametroa neurtu mikrometro batekin posizio desberdinetan obalazio- eta konikotasun-erroreak detektatzeko.
•	Azkoinarekin funtzionaltasuna egiaztatuko da. Azkoina eskuz lotu behar da.