**MEMORIA TEKNIKOA**

**Instalazioan bertan kontsumitzeko erregai likidoen bilketarako instalazioak**

**MI-IP03**

**• TITULARRA ETA INSTALAZIOAREN KOKAPENA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA | | | IKZ - IFK. |
| KOKAPENA (kalea edo plaza eta zenbakia) | | | TELEFONOA |
| HERRIA | UDALERRIA | LURRALDE HISTORIKOA | PK |

**• BILDUTAKO PRODUKTUA ETA PRODUKTUAREN ZERTARAKOA**

|  |
| --- |
| Mota: A gasolioa B gasolioa C gasolioa  Fuel-olioa Beste batzuk:  Aplikazioa:  Erregaia: Berogailua/UBS Industriala Nekazaritza-Abelazkuntza Elektrizitatearen produkzioa  Karburantea Nakazaritza makina Motore finkoak Meatzaritza makina Ibilgailu bereziak(\*)  Beste erabilpen batzuk |

(\*) Herri bideetatik zirkulatzeko baimenik ez duten ibilgailuak.

**• BILKETA TANGAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TANGA KOPURUA: | GUZTIRAKO EDUKIERA (LITRO): | | | | |
| FABRIKATZAILEA | SERIE ZKIA. | BOLUMENA (litro) | MATERIALA (1) | FORMA GEOMETRIKOA | |
| Zilindrikoa | Paralelepipedikoa |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| (1) PGA (paretaren gaineko altzairua), PAA (paretaren azpiko A.) , PEHD (Dentsitate handiko polietilenoa ) PRFV (Plasti- ko indartua) (O )Beste batzuK | | | | | |
| Betetzen dituzten  eraikitze arauak | UNE-EN 976 UNE 53.432 UNE 53.496  UNE 62.350 UNE 62.351 UNE 62.352  Beste arau bat:  Beste diseinu bat: | | | | |

**• AURREKONTUA**

|  |
| --- |
|  |

**MEMORIA EGILEAREN IZENA, EGUNA ETA SINADURA**

BAIMENDUTAKO INSTALATZAILEAREN SINADURA TITULUDUN TEKNIKARI ESKUDUNA ETA ETA ENPRESAREN ZIGILUA ELKARGOAREN BISATUA

Jaun/Andrea  Jaun/Andrea

Karnetaren zenbakia:

     (e)n,  (e)ko(a)ren  (a)      (e)n,  (e)ko(a)ren  (a)

**• TANGEN INSTALAZIOA**

Lurpekoa: Buzo hodidun kubeta. Ihesak detektatzeko sistemadun horma bikoitza.

Beste sistema bat:

Azalera: Eraikuntzaren barnealdea.

Eraikuntzaren kanpoaldea Kubetaren edukiera (litro)

Hobi estankoan: Itxia Irekia Erdi-zabalik

Erdi-lurperatua. Ihesak detektatzeko sistema:

Beste kokapen bat (13.5 MI-IP03 idatz-zatia)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **• HODITERIA** |  | | |
| Zamaketa:  Hustuketa:  Aireztaketa: | diametroa  diametroa diametroa | materiala  materiala materiala | luzera  luzera  luzera |

Itxiera azkarreko balbula  Gehiegi betetzeagatik gainezka ez egiteko sistema

Hodi sarearen erresistentzia eta estankotasun proba UNE 100151 delakoaren arabera.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tangaren zama: | Lozagi azkarra | Bokerela |
|  | Grabitatea | Behartuta |

**• AIREZTAPENA**

Kalera  Nahikoa aireztatutako lokal batera

**• ERREGAIAREN ERAUZKETA**

Xurgapena  Bultzada  Grabitatea

**• SUTEEN AURKAKO BABESA**

89.B. motako su-itzalgailuak. Kopurua   144.B. motako su-itzalgailuak. Kopurua

Instalazioetako edozein elementutarainoko distantzia: metro

**• ONTZI HIGIKORRETAKO BILKETA**

Aleko edukiera (litro)  Guztirako edukiera

Sistema: Armairu babestua

Bilketa gela: Barrukoa Bereizia Erantsia

Biltegi industriala: Barrukoa Kanpokoa

**INSTALAZIOAREN OINARRIAREN ESKEMA**

Eranskina (espazio hau nahikoa ez bada)

**ONTZIAREN KOKAPENAREN KROKIS BORNATUA**

Eranskina (espazio hau nahikoa ez bada)

**OHARRAK**